|  |
| --- |
| Lieferantenspezifikation Kaufteile / List of Suppliers for Purchased Parts / **Siemens (SIE)** |
| SPS und Komponenten*PLC and related components* | SIEMENS S7-1500-F/T, ET200SP |
| Frequenzumrichter*Frequency inverter* | Siemens G120/G120C |
| Servoantriebe *Servo controllers*  | SIEMENS SINAMICS S120, Kollmorgen S700 |
| Servomotoren *Servo motors*  | SIEMENS 1FK-Motore, BMP, Kollmorgen (Getriebe/Gearboxes: STÖBER, Wittenstein/Alpha) |
| Schaltschrank / Bedienkästen / Klimagerät*Electrical cabinets / Air conditioning unit*  | RITTAL |
| Zugangsberechtigungssystem (RFID)*Access permission system (RFID)* | PILZ |
| Klemmen (Federklemmtechnik)*Terminals (Spring Terminals)* | WAGO |
| Energieverteilung (Schalter, Sicherungen, etc.)*Energy distribution (Switches, Fuses, etc.)* | EATON |
| Bedienelemente (Taster, Leuchtmelder etc.)*Operator controls (Buttons, Control lights, etc.)* | EATON |
| Schütze, Motorschutzschalter*Contactors, Motor protection switches* | EATON |
| Sicherungsautomaten*Overload releases* | AC: EATON, DC: IFM, MURR |
| Messgeräte, Wandler*Measuring instrument, transducer* | WAGO |
| Koppel-Relais *Couplin-Relays*  | WAGO |
| Relais (Zeit, Sicherheitsrelais, etc.)*Relays (Timers, Safety, …)* | PILZ, WAGO |
| Türsicherheitsschalter*Door safety switches* | PILZ, ALLEN BRADLEY |
| Elektromotoren / Getriebemotoren*Electric motors / Gear Motors* | SEW |
| Induktive Näherungsschalter (mit Steckverbindern, 2/3 Leiter-Technik)*Proximity switches (plugged, 2/3 lines)* | IFM |
| Zähler*Counter* | KÜBLER |
| Pneumatikzylinder (ISO-Standard)*Pneumatic cylinders (ISO-Standard)* | FESTO, SMC |
| Magnetventile (Pneumatik)*Solenoid valves* | FESTO, SMC |
| Magnetventile, pneum. betätigte Kugelhähne (Wasser, Öl)*Solenoid valves, pneum. operated ball valves (water, oil)* | TIMMER |
| Pneumatik – Luftaufbereitung*Pneumatic – Air supply (Filter, Regulator, Oiler etc.)* | FESTO, SMC |
| Hydraulik*Hydraulics* | REXROTH, PARKER, HERION, ARHYTEC |
| Sicherheitslichtvorhänge*Safety light curtain* | SICK, PILZ |
| 24VDC Netzteile*24VDC Power supply* | WAGO, PHOENIX CONTACT, SIEMENS |
| Aluminium – Systemprofile*Aluminium – System profiles* | MINITEC |
| Blechkanäle zur Kabelführung*Sheet metal duct runs* | PFLITSCH, KABELTRÄGER, BLECHFIX (HÄWA) |
| Antriebsriemen und Riemenscheiben*Drive belts and Crown gears* | MEGADYNE / WALTER FLENDER |
| Lichtschranken/ -taster *Light barrier /-sensor* | IFM, KEYENCE |
| Optische Distanzsensoren*Optical distance sensor* | KEYENCE |
| Bedienpult (Touch)*HMI (Touch)* | SIEMENS SIMATIC HMI/IPC (WinCC) |
| Zugregelung*Tension control* | FORCE MEASURING CONTROLS (FMS) |
| Fernwartung*Maintenance* | WACHENDORFF (EWON), PC |
| Andere Lieferanten können **ausschließlich** nur nach Absprache verwendet werden / Other suppliers are subject to separate discussion. |
|  | SIE V240216.012 |